ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Β. ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ονομ/νυμο:                                              Αρ. Μητρώου:                      Τμήμα:       Βαθμολογία:                    

Ερ.1 Στο λέβητα πραγματοποιείται εναλλαγή θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών τα οποία είναι α)καυσαέρια και νερό,     β)καυσαέρια και ατμός,     γ)ατμός και νερό,     δ)πετρέλαιο και αέρας. .
Ερ.2 Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνεται η καύση και διαμέσου του οποίου φλόγες και καυσαέρια κατευθύνονται προς την καπνοδόχο ονομάζεται 
α)προθερμαντήρας,     β)φλογοθάλαμος,     γ)θερμαντήρας,   δ)εστία,     ε)καπνοθάλαμος. 
Ερ.3 Μεταξύ των υδρότοιχων και της εστίας 
α)μεσολαβεί μόνωση,   β)υπάρχουν πυρότουβλα,   γ)δε μεσολαβεί κάτι. 
Ερ.4 Ένας ΙΠΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ισούται περίπου με PS 
α)4,    β)14,    γ)24,    δ)34 
Ερ.5 Στους προθερμαντήρες πετρελαίου με αυλούς μέσα από τους αυλούς περνάει 
α)το καύσιμο,    β)ο ατμός,     γ)το καυσαέριο,     δ)το νερό. 
Ερ.6 Στην Εξαεριστική Τροφοδοτική Δεξαμενή (D.F.T.) για την προθέρμανση του τροφοδοτικού νερού με σκοπό την εξαέρωσή του χρησιμοποιούμε 
α)καυσαέρια,     β)ατμό απομάστευσης,     γ)ηλεκτρικές αντιστάσεις. 
Ερ.7 Ο υπέρθερμος ατμός στον οποίο έχουμε ρίξει τη θερμοκρασία ονομάζεται 
α)αναθερμασμένος,     β)απομάστευσης,     γ)προθέρμανσης,     δ)αφυπέρθερμος 
Ερ.8 Τα τροφοδοτικά επιστόμια επιτρέπουν τη ροή του νερού 
α)από την αντλία προς το λέβητα και το αντίθετο,   β)από το λέβητα προς την αντλία,   γ)από την αντλία προς το λέβητα. 
Ερ.9 Η στάθμη του νερού εντός του υδροθαλάμου κατά τη  λειτουργία του λέβητα 
α)πρέπει να είναι σταθερή,    β)δεν πρέπει να πέφτει, ας ανεβαίνει,    γ)δεν πρέπει να ανεβαίνει, ας πέφτει. 
Ερ.10 Στους αυλούς κυκλοφορίας 
α)κατεβαίνει μίγμα ατμού – νερού,   β)κατεβαίνει νερό,   γ)ανεβαίνει νερό,   δ)ανεβαίνει μίγμα νερού – ατμού 
Ερ.11 Αν σε ένα λέβητα τύπου D δείτε μία σωλήνα μεγάλης διαμέτρου να συνδέει τον πάνω υδροθάλαμο με τον κάτω, αυτή θα είναι 
α)ατμογόνος,     β)καυσιγόνος,     γ)ελκυσμού,     δ)κυκλοφορίας. 
Ερ.12 Υπερθέρμανση των προς την εστία ατμογόνων αυλών θα συμβεί όταν εμφανιστεί η οριακή τιμή 
α)του βαθμού καύσης,     β)της κυκλοφορίας τους νερού,     γ)της σχετικής υγρότητας του ατμού. 
Ερ.13 Αν από την καπνοδόχο του λέβητα εξέρχεται μαύρος καπνός αυτό θα οφείλεται σε μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στο μίγμα  
α)καυσίμου,      β)αέρα,      γ)νερού 
Ερ.14 Αυλούς κοχλιοειδούς κατασκευής βρίσκουμε στον 
α)υδραυλωτό τύπου “A”,   β)στον υδραυλωτό τύπου “D”,   γ)στο φλογαυλωτό τύπου SPANNER, δ)στον ΣΚΩΤΙΚΟ.
Ερ.15 Μεγάλο ατμοϋδροθάλαμο και αυλούς μεγάλης διαμέτρου συναντάμε στο λέβητα το α)φλογαυλωτό,      β)υδραυλωτό. 
Ερ.16 Ο λέβητας SWIRLYFLO κάθετου τύπου είναι 
α)COCHRAN,     β)SPANNER,     γ)YARROW,     δ) B&W. 
Ερ.17 Σε ένα συγκλίνον ακροφύσιο η  μέγιστη ταχύτητα εξόδου του υπέρθερμου ατμού από αυτό επιτυγχάνεται όταν η πίεση εξόδου σε σχέση με την πίεση εισόδου είναι περίπου 
α)στο μισό,      β)στο 1/3,     γ)1/4,    δ)1/5 
Ερ.18 Σε ένα συγκλίνον-αποκλίνον ακροφύσιο το αίτιο της ροής είναι η διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου 
α)ειδικού όγκου,    β)ταχύτητας,    γ)πίεσης. 
Ερ.19 Καθώς ο ατμός ρέει μέσα σε ένα συγκλίνον—αποκλίνον ακροφύσιο παρατηρείται αύξηση α)της πίεσης,   β)της διατομής,   γ)της ταχύτητας,   δ)του ειδικού όγκου,   ε)των γ και δ. 
Ερ.20  Σε ένα λέβητα “B  & W” η πρώτη σειρά αυλών προς την εστία, σε σχέση με τις υπόλοιπες σειρές, έχει διάμετρο 
α)μεγαλύτερη,    β)ίση,    γ)μικρότερη. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Προσοχή:
 •	Οι πολλαπλής θα απαντηθούν εντός του πλαισίου. 
 •	Κάθε διόρθωση, μουτζούρα, εντός του πλαισίου μηδενίζει την απάντηση. 
 •	Στο σχήμα αν δεν απαντηθεί σωστά η υποερώτηση Α) ή αν δοθούν πέντε λάθος ονομασίες μηδενίζεται όλη η ερώτηση. 

 •	Βαθμολογία: 20 Χ 0,4 = 8,0.........Σχήμα 2,0..............8,0 + 2,0 = 10

Α)Τύπος Λέβητα:
                                                                    
Β)Ονομάστε τα αριθμημένα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.